Model Nominal A B C D “C”&”D”

CPVC 90 DEGREE TEE BRANCH SUBMITTAL INFORMATION-Standard Size

Number Reducer Size End Type

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR90-CPVC-8-10 | 8 ON 10 | 15 | 16.625 | 8.625 + 1/16 | 10.75 + 1/16 |
| BR90-CPVC-8-12 | 8 ON 12 | 17 | 16.625 | 8.625 + 1/16 | 12.75 + 1/16SOCKETCPVC 90 DEGREE TEE BRANCH SUBMITTAL INFORMATION CONTINUED |
| BR90-CPVC-8-14 | 8 ON 14 | 18.187 | 20.625 | 8.625 + 1/16 | 14 + 1/16 |
| BR90-CPVC-8-16 | 8 ON 16 | 20.196 | 20.625 | 8.625 + 1/16 | 16 + 1/16 |
| BR90-CPVC-8-18 | 8 ON 18 | 22.196 | 20.625 | 8.625 + 1/16 | 18 + 1/16 |
| BR90-CPVC-8-20 | 8 ON 20 | 24.219 | 22.625 | 8.625 + 1/16 | 20 + 1/16 |
| BR90-CPVC-8-24 | 8 ON 24 | 28.249 | 22.625 | 8.625 + 1/16 | 24 + 1/16 |
| BR90-CPVC-9-9 | 9 ON 9 | 13.625 | 17.375 | 9.375 + 1/16 | 9.375 + 1/16 |
| BR90-CPVC-9-10 | 9 ON 10 | 15 | 17.375 | 9.375 + 1/16 | 10.75 + 1/16 |
| BR90-CPVC-9-12 | 9 ON 12 | 17 | 17.375 | 9.375 + 1/16 | 12.75 + 1/16 |
| BR90-CPVC-9-14 | 9 ON 14 | 18.187 | 21.375 | 9.375 + 1/16 | 14 + 1/16 |
| BR90-CPVC-9-16 | 9 ON 16 | 20.196 | 21.375 | 9.375 + 1/16 | 16 + 1/16 |
| BR90-CPVC-9-18 | 9 ON 18 | 22.196 | 21.375 | 9.375 + 1/16 | 18 + 1/16 |
| BR90-CPVC-9-20 | 9 ON 20 | 24.219 | 23.375 | 9.375 + 1/16 | 20 + 1/16 |
| BR90-CPVC-9-24 | 9 ON 24 | 28.249 | 23.375 | 9.375 + 1/16 | 24 + 1/16 |
| BR90-CPVC-10-10 | 10 ON 10 | 15 | 18.75 | 10.75 + 1/16 | 10.75 + 1/16 |
| BR90-CPVC-10-12 | 10 ON 12 | 17 | 18.75 | 10.75 + 1/16 | 12.75 + 1/16 |
| BR90-CPVC-10-14 | 10 ON 14 | 18.187 | 22.75 | 10.75 + 1/16 | 14 + 1/16 |
| BR90-CPVC-10-16 | 10 ON 16 | 20.196 | 22.75 | 10.75 + 1/16 | 16 + 1/16 |
| BR90-CPVC-10-18 | 10 ON 18 | 22.196 | 22.75 | 10.75 + 1/16 | 18 + 1/16 |
| BR90-CPVC-10-20 | 10 ON 20 | 24.219 | 24.75 | 10.75 + 1/16 | 20 + 1/16 |
| BR90-CPVC-10-24 | 10 ON 24 | 28.249 | 24.75 | 10.75 + 1/16 | 24 + 1/16 |
| BR90-CPVC-12-12 | 12 ON 12 | 17 | 20.75 | 12.75 + 1/16 | 12.75 + 1/16 |
| BR90-CPVC-12-14 | 12 ON 14 | 18.187 | 24.75 | 12.75 + 1/16 | 14 + 1/16 |
| BR90-CPVC-12-16 | 12 ON 16 | 20.196 | 24.75 | 12.75 + 1/16 | 16 + 1/16 |
| BR90-CPVC-12-18 | 12 ON 18 | 22.196 | 24.75 | 12.75 + 1/16 | 18 + 1/16 |
| BR90-CPVC-12-20 | 12 ON 20 | 24.219 | 26.75 | 12.75 + 1/16 | 20 + 1/16 |
| BR90-CPVC-12-24 | 12 ON 24 | 28.249 | 26.75 | 12.75 + 1/16 | 24 + 1/16 |
| BR90-CPVC-14-14 | 14 ON 14 | 20.187 | 26 | 14 + 1/16 | 14 + 1/16 |
| BR90-CPVC-14-16 | 14 ON 16 | 22.196 | 26 | 14 + 1/16 | 16 + 1/16 |
| BR90-CPVC-14-18 | 14 ON 18 | 24.196 | 26 | 14 + 1/16 | 18 + 1/16 |
| BR90-CPVC-14-20 | 14 ON 20 | 26.219 | 28 | 14 + 1/16 | 20 + 1/16 |
| BR90-CPVC-14-24 | 14 ON 24 | 30.249 | 28 | 14 + 1/16 | 24 + 1/16 |
| BR90-CPVC-16-16 | 16 ON 16 | 22.196 | 28 | 16 + 1/16 | 16 + 1/16 |
| BR90-CPVC-16-18 | 16 ON 18 | 24.196 | 28 | 16 + 1/16 | 18 + 1/16 |
| BR90-CPVC-16-20 | 16 ON 20 | 26.219 | 30 | 16 + 1/16 | 20 + 1/16 |
| BR90-CPVC-16-24 | 16 ON 24 | 30.249 | 30 | 16 + 1/16 | 24 + 1/16 |
| BR90-CPVC-18-18 | 18 ON 18 | 24.196 | 30 | 18 + 1/16 | 18 + 1/16 |
| BR90-CPVC-18-20 | 18 ON 20 | 26.219 | 32 | 18 + 1/16 | 20 + 1/16 |
| BR90-CPVC-18-24 | 18 ON 24 | 30.244 | 32 | 18 + 1/16 | 24 + 1/16 |
| BR90-CPVC-20-20 | 20 ON 20 | 27.219 | 34 | 20 + 1/16 | 20 + 1/16 |
| BR90-CPVC-20-24 | 20 ON 24 | 31.249 | 34 | 20 + 1/16 | 24 + 1/16 |
| BR90-CPVC-24-24 | 24 ON 24 | 31.249 | 38 | 20 + 1/16 | 24 + 1/16 |

